<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.67" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="0" x2="26.67" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+3V3</text>
<text>+3V3</text>
<text>RESET</text>
<text>PD0</text>
<text>PD1</text>
<text>PD2</text>
<text>PD3</text>
<text>PD4</text>
<text>PD5</text>
<text>PD6</text>
<text>GND</text>
<text>PB0</text>
<text>PB1</text>
<text>PB2</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>PB6</text>
<text>PB7</text>
<text>GND</text>
<text>v1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="m2m-IC">
<packages>
<package name="MLF20-4X4">
<description>&lt;b&gt;20M1&lt;/b&gt; 20-pad, 4 x 4 x 0.8 mm Body&lt;p&gt;
Lead Pitch 0.50 mm, 2.6 mm Exposed Pad, Micro Lead Frame Package (MLF)&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-con-pinheader">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-frames">
<packages>
<package name="MR_2">
</package>
<package name="A4L-M2M">
<description>A4-Schaltplanvorlage m2m</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-Diode-Transistor">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-xtal">
<packages>
<package name="7V">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="m2m-IC" package="MLF20-4X4" value="ATTINY2313V"/>
<element name="R5" library="m2m-passive" package="R0603" value=""/>
<element name="C4" library="m2m-passive" package="C0603K" value=""/>
<element name="C5" library="m2m-passive" package="C0603K" value=""/>
<element name="C6" library="m2m-passive" package="C0603K" value=""/>
<element name="SV1" library="m2m-con-pinheader" package="MA03-2" value=""/>
<element name="SV2" library="m2m-con-pinheader" package="MA10-1" value=""/>
<element name="SV3" library="m2m-con-pinheader" package="MA10-1" value=""/>
<element name="U$2" library="m2m-frames" package="MR_2" value=""/>
<element name="LED1" library="m2m-Diode-Transistor" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="R1" library="m2m-passive" package="R0603" value=""/>
<element name="R2" library="m2m-passive" package="R0603" value=""/>
<element name="LED2" library="m2m-Diode-Transistor" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="U$1" library="m2m-xtal" package="7V" value="XTAL_GND"/>
<element name="FRAME2" library="m2m-frames" package="A4L-M2M" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8" route="any" routetag="G$1.GND"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="TH" route="any" routetag="G$1.GND"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
