<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="16.51" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="m2m-IC">
<packages>
<package name="MPU-9150">
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-passive">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-con-pinheader">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="m2m-frames">
<packages>
<package name="A4L-M2M">
<description>A4-Schaltplanvorlage m2m</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="m2m-IC" package="MPU-9150" value="MPU-9150">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="m2m-passive" package="C0603K" value="2200p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="m2m-passive" package="C0603K" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="m2m-passive" package="C0603K" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="m2m-passive" package="C0603K" value="0u01">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="m2m-con-pinheader" package="MA06-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="m2m-con-pinheader" package="MA06-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="jumper" package="SJ_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FRAME1" library="m2m-frames" package="A4L-M2M" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLKIN">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FSYNC">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ES_DA">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ES_SCL">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="VDD_IO">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="SJ2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
